ZOOM H4essential各部の説明

本体のボタンが沢山ある部分を上に向け、2つのマイクが交差する部分を時計の12時方向へ向けて机の上に置いてください。

# 本体上部

## 内蔵XYマイク

# 本体表面

上から順に次のように位置します。

## ディスプレイ

## 中央の四角いボタン

## 左右に縦2個ずつの小さな丸いボタンと、中央の丸い大きなボタンのグループ（以下、5個の丸いボタンのグループと表現）

## 一列横に並んだ3個の四角いボタン

一番上にある中央の四角いボタンは、ミキサー画面を表示したり、ミキサー画面からホーム画面に戻ります。

5個の丸いボタンのグループは、次のような役割があります。

### 中央の大きなボタンは、録音を開始、または停止する（すぐ上にある小さなくぼみは録音インジケーターです）

### 左上のボタンは、録音や再生を停止する

### 右ウエのボタンは、録音したファイルを再生する、または一時停止する

### 左下のボタンは、再生チュウまたは一時停止中に、前のファイルやファイルの先頭または前のマークに移動するナガ押しすると早戻しする

### 右下のボタンは、再生チュウまたは一時停止中に、次のファイルや次のマークまで移動するナガ押しすると早送りする

一列に並んだ3個の四角いボタンは、それぞれの録音を有効にします。
左から順に

### 入力1ボタンからまっすぐ下に下りたところにある、本体下部の入力1コンボジャックの録音を有効にします。（すぐ上にある小さなくぼみは、入力1の録音が有効であることを示すインジケーターです）

### マイク内蔵XYマイクの録音を有効にします。（すぐ上にある小さなくぼみは、内蔵XYマイクの録音が有効であることを示すインジケーターです）

### 入力2ボタンからまっすぐ下に下りたところにある、本体下部の入力2コンボジャックの録音を有効にします。（すぐ上にある小さなくぼみは、入力2の録音が有効であることを示すインジケーターです）

# 本体下部

左から順に次のように位置します。

## 入力1コンボジャック、製品背面に向かって取り外しボタン

## 製品背面に向かってストラップ穴

## 入力2コンボジャック、製品背面に向かって取り外しボタン

# 左側面

上から順に次のように位置します。

## マイク／ライン入力端子（ステレオミニ端子）

## ヘッドフォン／ライン出力端子（ステレオミニ端子）

## ヘッドフォン／スピーカー音量ノブ

## SDカードスロットの蓋（上側に爪をかける切り欠きがあり、上から下方向に開きます。microSDカードを入れるときは、microSDカードの切り欠きが下になる向きで、端子面を背面にして、カチッというまで押し込んで下さい。取り出す時はもう一度押し込んでください。）

# 右側面

上から順に次のように位置します。

## 表面寄りに、電源スイッチ（下に引いて留めると電源オンまたはオフします。カチッというまで上に押すと、全てのボタン操作が無効になります。ホールド機能と呼びます。)

## 背面寄りに、専用無線アダプターBTA-1用の四角い端子（取り外し可能なゴムカバー付き）

## USB Type-C端子

## 表面寄りにセレクトダイヤル、背面寄りに四角いENTERキー

# 背面

本体を裏返してください。上から順に次のように位置します。

## 内蔵スピーカー（小さな穴が沢山空いています）

## 三脚に取り付けるためのネジ穴（1/4インチ）

## 電池カバー（下の爪を上側に押して開けます。単3電池を2本使用します。電池を入れるときは、まず本体の電池収納部にあるリボンを上方向に引っ張るようにして、その上から電池のマイナス側をバネのある側に合わせて入れて下さい。電池カバーを付けるときは、リボンが電池カバーの内側に入るよう折りたたんで、電池カバーの上側にある2つの小さな爪を、本体の電池収納部の上側の穴に合わせてはめこみ、下側をカチッというまで押してください。電池をとりはずす時は、電池が飛び出さないように手で押さえながら、リボンを引っ張ってください。）

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5226-01