关于ZOOM H1 XLR的说明（视障人士使用者）

请将设备放置在桌面上并将其含有各种按键的一面朝上。然后，请将设备配置锁扣的一对复合接口端指向对面。

我们将以如下顺序说明H1 XLR的各部件，即前方、上面板、左侧面板、右侧面板和后面板。

# 设备前方从左至右为

## 输入1复合接口用于连接XLR或TRS插头。该复合接口配置XLR接口锁扣，即位于该复合接口的左端。

## 输入2复合接口用于连接XLR或TRS插头。该复合接口配置XLR接口锁扣，即位于该复合接口的右端。

# 上面板

从设备上面板远端到近端的各部件依次为：

## 最远端的中央位置粘贴有一张显示支持32比特浮点的贴纸。

## 贴纸的下方是屏幕。

## 屏幕的下方是一排4个长方形按键。

## 这些长方形按键的下方是一个较大的长方形按键。

## 该长方形按键的下方有两对较小的圆形按键位于左右两侧及一个较大且稍稍下沉的按键位于中央。（我们称这些按键为“5个圆形按键组”。）

4个位于一排的长方形按键的功能取决于屏幕所显示的界面，即当前所处的模式。从左至右依次为功能按键1、2、3和4。

### 在录音/录音准备界面中，从左至右各按键的功能依次为：

#### 功能按键1用于切换录音模式，即两路单声道、立体声或单声道。选择单声道模式时，仅输入1或左通道的话筒/线路输入接口启用。

#### 功能按键2用于打开调音台界面。

#### 功能按键3用于添加标记。该功能在设备进入录音准备时不能使用。

#### 功能按键4用于将当前录音文件或最近一次录音的文件移至垃圾箱。

### 在播放界面中，从左至右各按键的功能依次为：

#### 功能按键1用于打开播放选项界面。

#### 功能按键2用于将当前播放位置后退3秒。

#### 功能按键3用于将当前播放位置前进10秒。

#### 功能按键4用于将当前播放文件移至垃圾箱。

### 在菜单界面中，从左至右各按键的功能依次为：

#### 功能按键1用于返回上一界面。

#### 功能按键2用于选择上方选项。

#### 功能按键3用于选择下方选项。

#### 功能按键4用于打开菜单或确认所选选项。

### 在文件列表界面中，从左至右各按键的功能依次为：

#### 功能按键1用于打开播放选项界面。

#### 功能按键2用于选择上方选项。

#### 功能按键3用于选择下方选项。

#### 功能按键4用于将文件移至垃圾箱。

按下位于中间位置的单个长方形按键用于打开菜单界面。

5个圆形按键组的功能如下。

### 位于中央的稍大圆形按键是录音键，录音键用于开启和停止录音。(该按键上方有一个凹下的小点，即录音指示灯。)

### 位于录音键左上方的按键是停止按键。停止按键用于停止录音和播放。

### 位于录音键右上方的按键是播放/暂停按键。播放/暂停按键既可以用于播放录音文件，也可以用于暂停和恢复录音和播放。

### 位于录音键左下方的按键是快退按键。播放过程中或暂停时按下快退按键用于将当前位置移至文件起始处或上一标记处。当前位置靠近文件起始处时按下快退按键用于打开文件列表界面。长按快退按键将进行快退。

### 位于录音键右下方的按键是快进按键。播放过程中或暂停时按下快进按键用于将当前位置移至下一标记处。如果当前位置后未添加有标记，按下快进按键将打开文件列表界面。长按快进按键将进行快进。

# 左侧面板

从设备远端到近端的各部件依次为：

## 输入电平切换开关，即话筒和线路

## 当您将话筒连接于输入1时，请选择“话筒”，即将该开关向前方拨动；当您将线路电平设备连接于输入1时，请选择“线路”，即将该开关向后方拨动。

## 用于连接耳机或线路电平设备的小三芯输出接口位于侧面板的中央处附近。

## 小三芯输出接口之后为扬声器和耳机音量转轮。（调节至最高音量和最低音量时，该转轮不能继续转动。）

## 音量转轮之后且靠近设备底部处为microSD卡插槽护盖。（您可以将指甲嵌入护盖上方的边缘凹口并将其打开。装入microSD卡时，请使microSD卡的锯齿边指向设备前方并插入。这样，存储卡的触点将面朝上方。请将存储卡完全插入卡槽中。再次向内按下存储卡将使其弹出。）

# 右侧面板

从设备远端到近端的各部件依次为：

## 输入电平切换开关，即话筒和线路

## 当您将话筒连接于输入1时，请选择“话筒”，即将该开关向前方拨动；当您将线路电平设备连接于输入1时，请选择“线路”，即将该开关向后方拨动。

## 用于连接话筒或线路电平设备的小三芯输入接口位于侧面板的中央处附近。

## 小三芯输入接口之后为圆角长方形插口，即C型USB端口。（其下方有一个较小的圆形螺丝。）

## C型USB端口之后为电源开关。将电源开关向您自己方向处完全滑动用于开启或关闭电源。向前方滑动开关并使其卡入该位置将开启按键锁定功能。此时，所有按键处于禁用状态。

## 靠近底角处的开孔用于安装绑绳。

# 后面板

请翻转设备并使其背面朝上。从设备远端到近端的各部件依次为：

## 一对圆形橡胶垫位于左右两端。

## 一对橡胶垫的下方分别有一个较小的圆形螺丝孔。

## 位于螺丝孔中间的是内置扬声器（表面有许多小孔）

## 内置扬声器下方是用于安装三脚架的四分之一英寸螺丝孔

## 该螺丝孔的下方是电池仓护盖。（请拨动位于螺丝孔两侧的卡扣并同时打开电池仓护盖。随后请装入两节5号电池。装入电池时，请将电池的负极朝向电池仓中的弹簧处。盖上护盖时，请将护盖底端的两个小卡子嵌入靠近电池仓底部的小孔中并将其另一端按下直至护盖完全卡入。）

## 靠近底部处是一长条水平状橡胶垫。

© 2025ZOOM CORPORATION Z2I-5396-01