关于ZOOM H1essential的说明（视障人士使用者）

请将设备放置在桌面上并将其含有各种按键的一面朝上。然后，请将设备的XY话筒一端指向前方。

# 前面板(设备离您较远的一端为前面板)

## 内置XY话筒

# 上面板

从设备远端到近端的各部件依次为：

## 屏幕

## 4个长方形按键一字排列

## 5个圆形按键组，位于中央的圆形按键较大，其两侧的2对圆形按键较小且略微凸起。

4个一字排列的长方形按键的功能取决于屏幕中所对应的模式

### 在录音或录音准备界面中，其功能从左至右依次为：

#### 切换立体声/单声道

#### 开启或关闭低阻

#### 添加标记(该功能在录音暂停时关闭)

#### 将录音文件或最近一次录音文件移至垃圾箱

### 在播放界面中，其功能从左至右依次为：

#### 文件选项

#### 快退3秒

#### 快进10秒

#### 将当前播放文件移至垃圾箱

### 在菜单界面中，其功能从左至右依次为：

#### 返回

#### 向上移动选项

#### 向下移动选项

#### 打开菜单或确认选项

### 在文件列表界面中，其功能从左至右依次为：

#### 文件选项

#### 向上移动选项

#### 向下移动选项

#### 将文件移至垃圾箱

5个圆形按键组的功能为

### 位于中央的较大圆形按键用于开启和停止录音。 (该按键上方有一个凹下的小点，即录音指示灯。)

### 位于中央圆形按键左上方的按键用于停止录音和停止播放。

### 位于中央圆形按键右上方的按键用于暂停和恢复录音，以及开启、暂停和恢复播放。

### 位于中央圆形按键左下方的按键用于在播放或暂停时将当前位置移至文件起始处或上一标记处。 如果当前位置已靠近文件起始处，按下该按键将打开文件列表界面。 长按该按键将进行快退。

### 位于中央圆形按键右下方的按键用于在播放或暂停时将当前位置移至下一标记处。 如果文件不含有标记，按下该按键将打开文件列表界面。 长按该按键将进行快进。

# 左侧面板

从设备远端到近端的各部件依次为：

## 耳机和线路输出接口(小三芯接口)

## 扬声器和耳机的音量转轮

## 电源开关(朝自己方向滑动将开启或关闭设备电源 向设备话筒端滑动并使其切换至该位置将开启按键锁定功能。 此时，所有按键处于禁用状态。)

## 底部开孔处用于安装绑绳。

# 右侧面板

从设备远端到近端的各部件依次为：

## 话筒和线路输入接口(小三芯接口)

## C型USB端口

## 菜单按键

## microSD卡插槽护盖(您可以将指甲嵌入护盖上方的边缘凹口并将其打开。装入microSD卡时，请使其锯齿边指向设备话筒处并插入。这样，存储卡的触点将面朝下方。请将存储卡完全插入卡槽中。再次向内按下存储卡将使其弹出。)

# 后面板

请使设备背面朝上。从设备远端到近端的各部件依次为：

## 内置扬声器(表面有许多小孔)

## 用于安装三脚架的四分之一英寸螺丝孔

## 电池仓护盖(电池仓护盖的卡扣位于设备的中间位置，请拨动卡扣并打开电池仓护盖。请装入2节7号电池。装入电池时，请将电池的负极朝向电池仓中的弹簧处。重新盖上电池仓护盖时，请将护盖一端的两个小卡子嵌入靠近设备底部的小孔中并将其另一端按下直至完全卡入。)

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5225-01