关于ZOOM H2essential的说明（视障人士使用者）

请将设备直立放置在桌面上并将其手感光滑的长方形屏幕面朝向自己。此外，请将其手感粗糙的话筒网罩面朝上。

我们将以如下顺序说明H2essential的各部件，即顶部、后方（屏幕面为后方）、前方（电池仓护盖面为前方）、左侧面板、右侧面板，最后是底部。

# 顶部

从顶部远端到近端的各部件依次为：

## FRONT按键，该按键位于最远端且靠近中央处。您可以使用该按键开启和关闭录制前方声源。

## 然后是一排按键从左至右排列，最左边的是一个较大圆形按键，往右依次是三个较小圆形按键。最左边的较大圆形按键为录音键，该按键用于开启和停止录音。该按键右边的三个较小圆形按键用于选择收音方式，依次为120度立体声、90度立体声和单声道。当您选择单声道时，录音文件为单声道格式。

## REAR按键，该按键位于最近端且靠近中央处。您可以使用该按键开启和关闭录制后方声源。

# 后方，即屏幕面。

从上至下的各部件依次为：

## 内置话筒网罩。

## 网罩下方为长方形屏幕。

## 网罩内同样含有扬声器。

## 屏幕下方为一排4个长方形按键。

## 最下方是一排5个较小圆形按键。

4个位于一排的长方形按键的功能取决于屏幕所显示的界面，即当前所处的模式。从左至右依次为功能按键1、2、3和4。

5个较小圆形按键的功能如下。

### 位于最左边的是停止按键。停止按键用于停止录音和播放。

### 位于停止按键右边的是快退按键。播放过程中或暂停时按下快退按键用于将当前位置移至文件起始处或上一标记处。

### 长按快退按键将进行快退。

### 快退按键的右边是播放/暂停按键。播放/暂停按键既可以用于播放录音文件，也可以用于暂停和恢复录音和播放。

### 快退按键的右边是快进按键。播放过程中或暂停时按下快进按键用于将当前位置移至下一文件或下一标记处。

### 长按快进按键将进行快进。

### 位于最右边的按键是菜单按键。

### 按下菜单按键将打开菜单界面。

# 前方，即电池仓护盖面。

从上至下的各部件依次为：

## 内置话筒网罩的下方为电池仓护盖。请按下电池仓护盖上端的倾斜处并向下滑动，即可将其打开。随后请装入两节5号电池。装入电池时，请将电池的负极朝向电池仓中弹簧处。该上护盖时，请将护盖底端的左右两个小卡子嵌入电池仓底部的左右小孔中并推动护盖直至其卡入。

## 电池仓护盖下方的中央位置粘贴有一张显示“32比特浮点”的贴纸。该贴纸不影响设备操作。

## 请再次将设备的光滑屏幕面朝向您自己。

# 左侧面板

从上至下的各部件依次为：

## 网罩的正下方是耳机/线路输出接口。该接口为小三芯接口。

## 耳机/线路接口的旁边是扬声器/耳机音量转轮。调节至最高音量和最低音量时，该转轮不能继续转动。

## 最下方的圆角长方形插口为C型USB端口。圆角长方形的两侧为两个一上一下的螺丝孔。

# 右侧面板

从上至下的各部件依次为：

## 网罩的正下方是话筒/输入接口。该接口为小三芯接口。当您将外置话筒连接于话筒/线路输入接口时，设备后方话筒将处于关闭状态。

## 话筒/输入接口的正下方是电源开关。电源开关通过滑动进行操作。向下话筒电源开关将开启或关闭设备电源。

## 向上滑动开关并使其卡入该位置将开启按键锁定功能。此时，所有按键处于禁用状态。

## 电源开关的旁边有一块长方形硅胶护盖。打开该硅胶护盖，您可以将BTA-1或其他专用无线适配器连接于此。请注意，硅胶护盖可以取下。

## 靠近底部的开孔用于安装绑绳。

## 位于底部开孔处的左右两侧分别有一个较小的圆形螺丝孔。

# 底部

请将设备平躺并使其屏幕面向上。此时，设备底部的各部件从上到下依次为：

## 一对圆形橡胶垫分别位于上方左右两端。

## 中央偏上位置有一个螺丝孔，即用于安装三脚架的四分之一英寸螺丝孔。

## 该螺丝孔的右侧有一处凹陷，即microSD卡插槽护盖。您可以将指甲嵌入护盖上方的边缘凹口并将其打开。装入microSD卡时，请使microSD卡的锯齿边指向设备左方并插入。这样，存储卡的触点将面朝上方。请将存储卡完全插入卡槽中。再次向内按下存储卡将使其弹出。关上护盖时，请按紧护盖并使其与底部完全贴合。

## 一对圆形橡胶垫分别位于下方左右两端。

H2essential各部件的说明全部讲解完成。

© 2025 ZOOM CORPORATION Z2I-5523-01