关于ZOOM H4essential的说明（视障人士使用者）

请将设备放置在桌面上并将其含有各种按键的一面朝上。然后，请将设备的XY话筒一端指向前方。

# 前面板(设备离您较远的一端为前面板)

## 内置XY话筒

# 上面板

从设备远端到近端的各部件依次为：

## 屏幕

## 位于中央位置的长方形按键

## 5个圆形按键组，位于中央的圆形按键较大，其两侧的2对圆形按键较小

## 3个长方形按键一字排列

位于中央位置的长方形按键用于打开调音台界面以及从调音台界面返回主界面。

5个圆形按键组的功能为

### 位于中央的较大圆形按键用于开启和停止录音。 (该按键上方有一个凹下的小点，即录音指示灯。)

### 位于中央圆形按键左上方的按键用于停止录音和停止播放。

### 位于中央圆形按键右上方的按键用于播放和暂停。

### 位于中央圆形按键左下方的按键用于在播放或暂停时将当前位置移至文件起始处、上一文件或上一标记处。 长按该按键将进行快退。

### 位于中央圆形按键右下方的按键用于在播放或暂停时将当前位置移至下一文件或下一标记处。 长按该按键将进行快进。

3个一字排列的长方形按键用于开启以下输入的录音。  
从左至右依次为：

### 输入1 该长方形按键对应其垂直下端的输入1复合接口。按下该长方形按键将开启该输入接口的录音。(该按键上方有一个凹下的小点，即录音指示灯。开启输入1录音时，该指示灯将亮起。)

### 内置话筒 按下该长方形按键将开启内置XY话筒录音。(该按键上方有一个凹下的小点，即录音指示灯。开启内置XY话筒录音时，该指示灯将亮起。)

### 输入2 该长方形按键对应其垂直下端的输入2复合接口。按下该长方形按键将开启该输入接口的录音。(该按键上方有一个凹下的小点，即录音指示灯。开启输入2录音时，该指示灯将亮起。)

# 底部

底部从左到右的各部件依次为：

## 配置锁扣的输入1复合接口

## 底部开孔处用于安装绑绳

## 配置锁扣的输入2复合接口

# 左侧面板

从设备远端到近端的各部件依次为：

## 话筒和线路输入接口(小三芯接口)

## 耳机和线路输出接口(小三芯接口)

## 耳机和扬声器的音量转轮

## microSD卡插槽护盖(您可以将指甲嵌入护盖上方的边缘凹口并将其打开。装入microSD卡时，请使其锯齿边指向自己并插入。这样，存储卡的触点将面朝下方。请将存储卡完全插入卡槽中。再次向内按下存储卡将使其弹出。)

# 右侧面板

从设备远端到近端的各部件依次为：

## 电源开关(朝自己方向滑动将开启或关闭设备电源。向设备话筒端滑动并使其切换至该位置将开启按键锁定功能。 此时，所有按键处于禁用状态。)

## 位于电源开关下方的配置橡胶护盖的长方形接口用于连接BTA-1无线适配器

## C型USB端口

## 靠近设备上面板的选择转轮和位于其下方的确认按键

# 后面板

请使设备背面朝上。从设备远端到近端的各部件依次为：

## 内置扬声器(表面有许多小孔)

## 用于安装三脚架的四分之一英寸螺丝孔

## 电池仓护盖(电池仓护盖的卡扣位于设备底部位置，请拨动卡扣并打开电池仓护盖。请装入2节5号电池。装入电池前，首先将电池仓中的织带向右平铺在电池仓底部。装入电池时，请将电池的负极朝向电池仓中的弹簧处并使织带位于电池下方。重新盖上电池仓护盖前，请将延长在外的织带向内弯曲并使其完全位于电池仓中。然后，请将护盖一端的两个小卡子嵌入靠近电池仓上部的小孔中并将其另一端按下直至完全卡入底部的卡扣中。向外拉动织带即可将电池取出。取出电池时，请小心操作并避免拉动织带时用力过猛从而使电池突然弹出而掉落。)

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5232-01