Beschreibung des ZOOM H6essential (für Nutzer von Bildschirmlesegeräten)

Platzieren Sie das Gerät bitte auf einem Tisch, wobei die Seite mit den vielen Bedienelementen nach oben weist. Drehen Sie das Gerät so, dass die glatte abgeschrägte Seite (das ist das Display) auf Sie ausgerichtet ist.

# Oberseite (hinteres Ende)

## Zum Zeitpunkt des Kaufs ist eine Schutzabdeckung angebracht. Ersetzen Sie diese durch die mitgelieferte Mikrofonkapsel. Um die Schutzabdeckung zu entfernen, drücken Sie die Verriegelungstaste für die Mikrofonkapsel in der Mitte nach vorne und schieben Sie die Abdeckung gleichzeitig in Richtung der Seite mit den vielen Bedienelementen. Um die XY-Mikrofonkapsel zu befestigen, drehen Sie sie so, dass ihre Verriegelungstaste nach oben weist. Anschließend richten Sie die Führungen der Kapsel auf die zwei Schienen am Hauptgerät aus, sodass sie ineinanderpassen. Schieben Sie die Kapsel nach unten, bis sie hörbar einrastet.

# Oberseite

Die Bedienelemente sind von der oberen bis zur unteren Gerätekante wie folgt angeordnet. Beginnend unter der Verriegelungstaste der Mikrofonkapsel

## In der ersten Reihe befindet sich mittig eine rechteckige Taste

## In der zweiten Reihe befinden sich zwei rechteckige Tasten, eine auf der linken und eine auf der rechten Seite

## Interner Lautsprecher (mit vielen kleinen Löchern, die in zwei Gruppen oben und unten angeordnet sind)

## Die dritte Reihe bietet ebenfalls zwei rechteckige Tasten auf der linken und rechten Seite

## In der vierten Reihe befindet sich mittig eine rechteckige Taste

## Jeweils zwei runde Tasten, auf der linken und rechten Seite einer großen runden Taste in der Mitte angeordnet (wir bezeichnen diese Anordnung als „die Gruppe mit 5 runden Tasten“)

## Ein Display auf der Ihnen zugewandten schrägen Fläche

Die rechteckige Taste in der Mitte der ersten Reihe aktiviert die Aufnahme mit der Mikrofonkapsel. (Die kleine Vertiefung direkt darüber ist eine Anzeige, die leuchtet, wenn die Aufnahme für die Mikrofonkapsel aktiviert wurde.)

Die zwei rechteckigen Tasten in der zweiten Reihe aktivieren die Aufnahme für die folgenden Eingänge.
In dieser Reihenfolge von links nach rechts:

### Input 1Damit wird die Aufnahme über die Combo-Buchse direkt links neben dieser Taste aktiviert. (Die kleine Vertiefung direkt darüber ist eine Anzeige, die leuchtet, wenn die Aufnahme für Input 1 aktiviert wurde.)

### Input 2Damit wird die Aufnahme über die Combo-Buchse direkt rechts neben dieser Taste aktiviert. (Die kleine Vertiefung direkt darüber ist eine Anzeige, die leuchtet, wenn die Aufnahme für Input 2 aktiviert wurde.)

Die zwei rechteckigen Tasten in der dritten Reihe aktivieren die Aufnahme für die folgenden Eingänge.
In dieser Reihenfolge von links nach rechts:

### Input 3Damit wird die Aufnahme über die Combo-Buchse direkt links neben dieser Taste aktiviert. (Die kleine Vertiefung direkt darüber ist eine Anzeige, die leuchtet, wenn die Aufnahme für Input 3 aktiviert wurde.)

### Input 4Damit wird die Aufnahme über die Combo-Buchse direkt rechts neben dieser Taste aktiviert. (Die kleine Vertiefung direkt darüber ist eine Anzeige, die leuchtet, wenn die Aufnahme für Input 4 aktiviert wurde.)

Die rechteckige Taste in der vierten Reihe öffnet den Mixer-Bildschirm und wechselt vom Mixer-Bildschirm zurück zum Startbildschirm.

Über die Gruppe mit den 5 runden Tasten werden die folgenden Funktionen bedient.

### Über die größere Taste in der Mitte wird die Aufnahme gestartet und gestoppt.(Die kleine Vertiefung direkt darüber ist eine Anzeige für die Aufnahme.)

### Die Taste links oben stoppt die Aufnahme und die Wiedergabe.

### Die Taste rechts oben gibt aufgenommene Dateien wieder und pausiert die Wiedergabe.

### Mit der Taste links unten springen Sie bei laufender oder pausierter Wiedergabe an den Anfang der Datei, zur vorherigen Datei oder zu einem Marker vor der aktuellen Position.Durch Drücken und Halten der Taste können Sie rückwärts suchen.

### Mit der Taste rechts unten springen Sie bei laufender oder pausierter Wiedergabe zur nächsten Datei oder zum nächsten Marker.Durch Drücken und Halten der Taste können Sie vorwärts suchen.

# Vorderseite

Die Bedienelemente sind in der folgenden Reihenfolge von links angeordnet.

## Schiebetaste zum Einschalten im Bereich der Oberseite (Schieben Sie sie ganz nach links, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Schieben Sie sie nach rechts, bis sie einrastet, um alle Eingaben über die Tasten zu deaktivieren: Dieser Zustand wird als Hold-Funktion bezeichnet.)

## Linke Gurtöffnung im Bereich der Unterseite

## Rechteckiger Anschluss mit einer abnehmbaren Gummiabdeckung im Bereich der Rückseite zum Anschluss eines BTA-1 Funkadapters

## Rechte Gurtöffnung im Bereich der Unterseite

# Linke Seite

Die Bedienelemente sind von der oberen bis zur unteren Gerätekante wie folgt angeordnet.

## Combo-Buchse für Input 1 mit Entriegelungstaste in Richtung der Mikrofoneinheit des Produkts

## Combo-Buchse für Input 3 mit Entriegelungstaste in Richtung der Schiebetaste zum Einschalten des Produkts

## Drehregler für die Lautstärke des Kopfhörers und Lautsprechers

## Kopfhörerbuchse (Stereominiklinke)

## USB Typ-C Port

## Line-Ausgangsbuchse (Stereominiklinke)

# Rechte Seite

Die Bedienelemente sind von der oberen bis zur unteren Gerätekante wie folgt angeordnet.

## Combo-Buchse für Input 2 mit Entriegelungstaste in Richtung der Mikrofoneinheit des Produkts

## Combo-Buchse für Input 4 mit Entriegelungstaste in Richtung der Schiebetaste zum Einschalten des Produkts

## In Richtung Vorderseite angeordnetes Auswahlrad mit darunter liegender ENTER-Taste

## Abdeckung für den SD-Kartensteckplatz (Die Abdeckung kann über die Vertiefung am oberen Rand mit einem Fingernagel entfernt werden. Um eine microSD-Karten einzusetzen, muss die Kartenseite mit den Vertiefungen zur Mikrofoneinheit weisen, sodass die Kontakte der Karte nach unten zeigen. Schieben Sie sie in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet. Drücken Sie die Karten erneut nach innen, um sie auszuwerfen.)

# Unterseite

Bitte drehen Sie das Gerät um. Die Bedienelemente sind von der oberen bis zur unteren Gerätekante wie folgt angeordnet.

## Viertelzoll-Schraubgewinde zur Montage auf einem Stativ

## Batteriefachabdeckung (Zum Öffnen drücken Sie die Lasche am unteren Rand nach unten. Verwenden Sie vier Typ-AA-Batterien. Um die Batterien einzusetzen, ziehen Sie zunächst das Band im Batteriefach nach rechts. Setzen Sie anschließend die Batterien so über dem Band ein, dass die negativen Pole zu den jeweiligen Federn weisen. Um die Batteriefachabdeckung wieder einzusetzen, falten Sie das Band so, dass es unter die Abdeckung passt. Anschließend setzen Sie die zwei kleinen Laschen der Abdeckung in den Vertiefungen am oberen Ende des Batteriefachs ein. Richten Sie die Abdeckung auf das Batteriefach aus und drücken Sie sie nach unten, sodass sie hörbar einrastet. Um die Batterien zu entfernen, ziehen Sie am Band, während Sie die Batterien festhalten, damit sie nicht unkontrolliert herausfallen.)

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5236-01