Description du H1essential ZOOM (pour les utilisateurs de lecteurs d'écran)

Placez l'appareil sur une table, la face comportant le plus grand nombre de boutons tournée vers le haut. Tournez l'appareil de manière à ce que le côté où se trouvent les deux micros XY soit loin de vous.

# Côté lointain

## Micro XY intégré

# Face antérieure

Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, du côté lointain au côté proche.

## Écran

## Rangée de 4 touches rectangulaires

## 2 paires de petites touches rondes à gauche et à droite d'une touche ronde centrale légèrement moins proéminente (nous appellerons l'ensemble "groupe des 5 touches rondes")

Les fonctions des 4 touches rectangulaires de la rangée dépendent de l'écran (du mode)

### Dans l'écran d'enregistrement/armement d'enregistrement, les fonctions des touches sont, de gauche à droite :

#### Sélectionner stéréo/mono

#### Activer/désactiver le filtre coupe-bas

#### Ajouter un marqueur (désactivée lorsque l'enregistrement est en pause)

#### Mettre à la corbeille le fichier actuellement enregistré (ou le dernier fichier enregistré)

### Dans l'écran de lecture, les fonctions des touches sont, de gauche à droite :

#### Options du fichier

#### Reculer de 3 secondes

#### Avancer de 10 secondes

#### Mettre le fichier actuellement lu à la corbeille

### Dans l'écran Menu, les fonctions des touches sont, de gauche à droite :

#### Revenir en arrière

#### Déplacer le curseur vers le haut

#### Déplacer le curseur vers le bas

#### Ouvrir le menu ou confirmer un choix

### Dans l'écran Liste des fichiers, les fonctions des touches sont, de gauche à droite :

#### Options du fichier

#### Déplacer le curseur vers le haut

#### Déplacer le curseur vers le bas

#### Mettre le fichier à la corbeille

Le groupe de 5 touches rondes a les fonctions suivantes.

### La touche centrale, plus grande, lance et arrête l'enregistrement.(Le petit retrait au-dessus est un voyant d'enregistrement.)

### La touche supérieure gauche arrête l'enregistrement et la lecture.

### La touche supérieure droite sert à mettre en pause et à reprendre l'enregistrement, ainsi qu'à lancer, mettre en pause et reprendre la lecture des fichiers enregistrés.

### La touche inférieure gauche permet, en lecture ou en pause, de revenir au début du fichier ou au marqueur précédent.Si vous êtes déjà au début d'un fichier, elle ouvre l'écran Liste des fichiers.Maintenir cette touche pressée déclenche une recherche vers l’arrière.

### La touche inférieure droite permet, en lecture ou en pause, de passer au marqueur suivant.S'il n'y a pas de marqueur, elle ouvre l'écran Liste des fichiers.Maintenir cette touche pressée déclenche une recherche vers l’avant.

# Côté gauche

Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, du côté lointain au côté proche.

## Mini-jack stéréo de sortie casque/ligne

## Molette de réglage du volume du haut-parleur/casque

## Commutateur d'alimentation/verrouillage (faites-le coulisser à fond vers vous pour allumer ou éteindre l'appareil. Faites-le coulisser vers le côté micro jusqu'à ce qu'il s'enclenche et désactive alors toutes les touches. C'est ce qu'on appelle la fonction de verrouillage.)

## Le renfoncement dans le coin le plus proche de vous permet d'attacher une dragonne.

# Côté droit

Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, du côté lointain au côté proche.

## Mini-jack stéréo d'entrée micro/ligne

## Port USB Type-C

## Touche Menu

## Cache du lecteur de carte microSD (l'encoche sur son bord supérieur permet avec un ongle de l'ouvrir en le rabattant vers vous. Pour insérer une carte microSD, veuillez orienter le bord avec les échancrures du côté microphone, afin que la face portant les contacts soit tournée vers le bas. Insérez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic. Pour l'éjecter, poussez-la un peu plus dans la fente afin de la faire ressortir.)

# Face postérieure

Veuillez retourner l'appareil. Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, du côté lointain au côté proche.

## Haut-parleur intégré (derrière de nombreux petits trous)

## Trou de vis (filetage quart de pouce) pour le montage sur trépied

## Capot du compartiment des piles (tirez la languette du milieu vers vous afin de l'ouvrir. Installez 2 piles AAA avec leur pôle négatif côté ressort. Pour remettre le couvercle du compartiment des piles en place, insérez ses deux petits ergots dans les échancrures situées de votre côté dans le compartiment. Appuyez ensuite sur l'extrémité éloignée du couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.)

## © 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5221-01