Description du H4essential ZOOM (pour les utilisateurs de lecteurs d'écran)

Placez l'appareil sur une table, la face comportant le plus grand nombre de boutons tournée vers le haut. Tournez l'appareil de manière à ce que le côté où se trouvent les deux micros XY soit loin de vous.

# Côté lointain

## Micro XY intégré

# Face antérieure

Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, du côté lointain au côté proche.

## Écran

## Touche rectangulaire centrée

## Deux paires de petites touches rondes à gauche et à droite d'une grande touche ronde centrale (nous appellerons l'ensemble "groupe des 5 touches rondes")

## Rangée horizontale de 3 touches rectangulaires

La touche rectangulaire supérieure située au centre permet d'ouvrir l'écran mixeur et de revenir à l'écran d'accueil à partir de l'écran mixeur.

Le groupe de 5 touches rondes a les fonctions suivantes.

### La touche centrale, plus grande, lance et arrête l'enregistrement. (Le petit retrait au-dessus est un voyant d'enregistrement.)

### La touche supérieure gauche arrête l'enregistrement et la lecture.

### La touche supérieure droite permet de lire et de mettre en pause les fichiers enregistrés.

### La touche inférieure gauche permet, en lecture ou en pause, de revenir au début du fichier, au fichier précédent, ou au marqueur précédent. Maintenir cette touche pressée déclenche une recherche vers l’arrière.

### La touche inférieure droite permet, en lecture ou en pause, de passer au fichier suivant ou au marqueur suivant. Maintenir cette touche pressée déclenche une recherche vers l’avant.

Les 3 touches rectangulaires de la rangée permettent de choisir les différentes entrées d'enregistrement.   
De gauche à droite :

### Entrée 1 Cette touche permet d'enregistrer par l'intermédiaire de la prise d'entrée mixte 1, qui est à la verticale de cette touche sur le côté proche de l'appareil. (Le petit retrait juste au-dessus est un voyant qui indique si l'enregistrement est activé pour l'entrée 1)

### Micro Cette touche permet d'enregistrer avec le micro XY intégré. (Le petit retrait juste au-dessus est un voyant qui indique si l'enregistrement est activé pour le micro XY intégré)

### Entrée 2 Cette touche permet d'enregistrer par l'intermédiaire de la prise d'entrée mixte 2, qui est à la verticale de cette touche sur le côté proche de l'appareil. (Le petit retrait juste au-dessus est un voyant qui indique si l'enregistrement est activé pour l'entrée 2)

# Côté proche

Les parties sont classées dans l'ordre suivant, en partant de la gauche.

## Prise mixte d'entrée 1 avec languette de déverrouillage en bas

## Trou de dragonne près du bas

## Prise mixte d'entrée 2 avec languette de déverrouillage en bas

# Côté gauche

Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, du côté lointain au côté proche.

## Mini-jack stéréo d'entrée micro/ligne

## Mini-jack stéréo de sortie casque/ligne

## Molette de volume du casque et du haut-parleur

## Cache du lecteur de carte SD (l'encoche située près de la molette de volume permet de l'ouvrir avec un ongle en le rabattant vers vous. Lors de l'insertion d'une carte microSD, veuillez orienter le bord avec les échancrures à l'opposé du côté microphone pour que la face portant les contacts soit tournée vers le bas. Insérez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic. Pour l'éjecter, poussez-la un peu plus dans la fente afin de la faire ressortir.)

# Côté droit

Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, du côté lointain au côté proche.

## Interrupteur d'alimentation près du dessus (pour allumer ou éteindre l'appareil, faites-le coulisser à fond loin du côté micro). Le faire coulisser vers le côté micro jusqu'à ce qu'il s'enclenche désactive toutes les touches. C'est ce qu'on appelle la fonction de verrouillage.)

## Connecteur rectangulaire avec cache en caoutchouc rabattable vers le bas pour un adaptateur sans fil BTA-1

## Port USB Type-C

## Molette de sélection au-dessus et touche ENTER en dessous

# Face postérieure

Veuillez retourner l'appareil. Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, du côté lointain au côté proche,

## Haut-parleur intégré (derrière de nombreux petits trous)

## Trou de vis (filetage quart de pouce) pour le montage sur trépied

## Capot du compartiment des piles (poussez la languette du bas vers le haut afin de l'ouvrir. Utilisez 2 piles AA. Pour installer les piles, tirez d'abord le ruban qui se trouve à l'intérieur du compartiment des piles vers le microphone. Ensuite, par-dessus le ruban, insérez les piles avec leur pôle négatif côté ressort. Lorsque vous remettez le couvercle du compartiment des piles en place, repliez le ruban de manière à ce qu'il tienne sous le couvercle. Pour remettre le couvercle du compartiment des piles en place, insérez ses deux petits ergots dans les échancrures situées en haut du compartiment. Une fois le couvercle aligné sur le compartiment, appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour retirer les piles, tirez sur le ruban tout en les maintenant pour éviter qu'elles ne s'échappent.)

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5228-01