Description du H6essential ZOOM (pour les utilisateurs de lecteurs d'écran)

Placez l'appareil sur une table, la face comportant le plus grand nombre de boutons tournée vers le haut. Tournez le pan lisse et incliné (c'est-à-dire l'écran) vers vous.

# Côté lointain

## Un capuchon de protection est fixé en sortie d'usine. Remplacez-le par la capsule de micro fournie. Pour retirer le capuchon de protection, tout en appuyant sur le bouton de verrouillage de la capsule situé au centre, faites simultanément coulisser le capuchon vers le haut, en direction de la face portant les boutons. Pour fixer la capsule de micro XY fournie, orientez-la de façon à ce que son bouton de verrouillage soit tourné vers le haut. Ensuite, alignez les deux rails de la capsule avec les deux rainures de l'unité principale pour qu'ils s'emboîtent. Faites coulisser la capsule vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

# Face antérieure

Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, du côté lointain au côté proche, en commençant sous le bouton de verrouillage de la capsule de micro

## La première rangée comporte une touche rectangulaire au centre

## La deuxième rangée comporte deux touches rectangulaires, l'une à gauche et l'autre à droite

## Haut-parleur intégré (derrière plusieurs petits trous en deux groupes l'un au-dessus de l'autre)

## La troisième rangée comporte deux touches rectangulaires, l'une à gauche et l'autre à droite

## La quatrième rangée comporte une touche rectangulaire au centre

## Deux paires de petites touches rondes à gauche et à droite d'une grande touche ronde centrale (nous appellerons l'ensemble "groupe des 5 touches rondes")

## Un écran sur la surface inclinée vous fait face

La touche rectangulaire au centre de la première rangée permet l'enregistrement par la capsule de micro. (Le petit retrait juste au-dessus est un voyant qui indique si l'enregistrement est activé pour la capsule de micro)

Les deux touches rectangulaires de la deuxième rangée permettent l'enregistrement des entrées suivantes.   
De gauche à droite :

### Entrée 1 Cette touche permet d'enregistrer par la prise mixte située immédiatement à sa gauche. (Le petit retrait juste au-dessus est un voyant qui indique si l'enregistrement est activé pour l'entrée 1)

### Entrée 2 Cette touche permet d'enregistrer par la prise mixte située immédiatement à sa droite. (Le petit retrait juste au-dessus est un voyant qui indique si l'enregistrement est activé pour l'entrée 2)

Les deux touches rectangulaires de la troisième rangée permettent l'enregistrement des entrées suivantes.   
De gauche à droite :

### Entrée 3 Cette touche permet d'enregistrer par la prise mixte située immédiatement à sa gauche. (Le petit retrait juste au-dessus est un voyant qui indique si l'enregistrement est activé pour l'entrée 3)

### Entrée 4 Cette touche permet d'enregistrer par la prise mixte située immédiatement à sa droite. (Le petit retrait juste au-dessus est un voyant qui indique si l'enregistrement est activé pour l'entrée 4)

La touche rectangulaire de la quatrième rangée permet d'ouvrir l'écran mixeur et de revenir à l'écran d'accueil à partir de l'écran mixeur.

Le groupe de 5 touches rondes a les fonctions suivantes.

### La touche centrale, plus grande, lance et arrête l'enregistrement. (Le petit retrait au-dessus est un voyant d'enregistrement.)

### La touche supérieure gauche arrête l'enregistrement et la lecture.

### La touche supérieure droite permet de lire et de mettre en pause les fichiers enregistrés.

### La touche inférieure gauche permet, en lecture ou en pause, de revenir au début du fichier, au fichier précédent, ou au marqueur précédent. Maintenir cette touche pressée déclenche une recherche vers l’arrière.

### La touche inférieure droite permet, en lecture ou en pause, de passer au fichier suivant ou au marqueur suivant. Maintenir cette touche pressée déclenche une recherche vers l’avant.

# Côté proche

Les parties sont classées dans l'ordre suivant, en partant de la gauche.

## Interrupteur d'alimentation près du dessus (pour allumer ou éteindre l'appareil, faites-le coulisser à fond à gauche). (Faites-le glisser vers la droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour désactiver toutes les touches. C'est ce qu'on appelle la fonction de verrouillage.)

## Trou de dragonne à gauche près du bas

## Connecteur rectangulaire avec cache en caoutchouc rabattable vers le bas pour un adaptateur sans fil BTA-1

## Trou de dragonne à droite près du bas

# Côté gauche

Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, du côté lointain au côté proche,

## Prise mixte d'entrée 1 avec languette de déverrouillage côté micro du produit

## Prise mixte d'entrée 3 avec languette de déverrouillage côté interrupteur d'alimentation du produit

## Molette de volume du casque et du haut-parleur

## Mini-jack stéréo de sortie casque

## Port USB Type-C

## Mini-jack stéréo de sortie ligne

# Côté droit

Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, du côté lointain au côté proche,

## Prise mixte d'entrée 2 avec languette de déverrouillage côté micro du produit

## Prise mixte d'entrée 4 avec languette de déverrouillage côté interrupteur d'alimentation du produit

## Molette de sélection au-dessus et touche ENTER en dessous

## Cache du lecteur de carte SD (l'encoche située sur le dessus permet de l'ouvrir avec un ongle en le rabattant vers vous. Pour insérer une carte microSD, veuillez orienter le bord avec les échancrures du côté microphone, afin que la face portant les contacts soit tournée vers le bas. Insérez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic. Pour l'éjecter, poussez-la un peu plus dans la fente afin de la faire ressortir.)

# Face postérieure

Veuillez retourner l'appareil. Les parties sont disposées dans l'ordre suivant, du bord lointain au bord proche,

## Trou de vis (filetage quart de pouce) pour le montage sur trépied

## Capot du compartiment des piles (poussez la languette du bas vers le haut afin de l'ouvrir. Utilisez 4 piles AA. Pour installer les piles, tirez d'abord vers le côté droit le ruban qui se trouve à l'intérieur du compartiment des piles. Ensuite, par-dessus le ruban, insérez les piles avec leur pôle négatif côté ressort. Lorsque vous remettez le couvercle du compartiment des piles en place, repliez le ruban de manière à ce qu'il tienne sous le couvercle. Pour remettre le couvercle du compartiment des piles en place, insérez ses deux petits ergots dans les échancrures situées en haut du compartiment. Une fois le couvercle aligné sur le compartiment, appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour retirer les piles, tirez sur le ruban tout en les maintenant pour éviter qu'elles ne s'échappent.)

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5235-01