ZOOM H1essential: descrizione (per gli utenti di screen reader)

Posizionate l’unità su un tavolo con il lato con tanti pulsanti rivolto verso l’alto. Ruotate l’unità in modo che il lato coi due microfoni XY sia orientato lontano da voi.

# Lato frontale (estremità più lontana)

## Microfono XY incorporato

# Lato superiore

Le parti sono organizzate nel seguente ordine dall’estremità più lontana a quella più vicina.

## Display

## Fila di 4 pulsanti rettangolari

## 2 coppie di pulsanti rotondi più piccoli a destra e sinistra di un pulsante rotondo centrale che al tatto risulta un po’ più basso (lo chiameremo “il gruppo dei 5 pulsanti rotondi”)

Le funzioni dei 4 pulsanti rotondi in una fila dipende dalla schermata (modalità)

### Sulla schermata di registrazione/di standby di registrazione, le funzioni dei pulsanti da sinistra a destra sono:

#### Passare da stereo a mono

#### Attivare/disattivare il low cut

#### Aggiungere marker (funzione disabilitata quando la registrazione è in pausa)

#### Spostare il file in registrazione (o l’ultimo file registrato) nel cestino

### Sulla schermata di riproduzione, le funzioni dei pulsanti da sinistra a destra sono:

#### Opzioni del file

#### Andare indietro di 3 secondi

#### Andare avanti di 10 secondi

#### Spostare il file in esecuzione nel cestino

### Sulla schermata menu, le funzioni dei pulsanti da sinistra a destra sono:

#### Andare indietro

#### Spostare la selezione verso l’alto

#### Spostare la selezione verso il basso

#### Aprire il menu o confermare una voce

### Sulla schermata elenco file, le funzioni dei pulsanti da sinistra a destra sono:

#### Opzioni del file

#### Spostare la selezione verso l’alto

#### Spostare la selezione verso il basso

#### Spostare il file nel cestino

Il gruppo dei 5 pulsanti rotondi ha le seguenti funzioni.

### Il pulsante centrale più grande avvia e ferma la registrazione.(La piccola rientranza sopra di esso è un indicatore di registrazione.)

### Il pulsante superiore di sinistra ferma la registrazione e la riproduzione.

### Il pulsante superiore di destra mette in pausa e riprende la registrazione e inoltre avvia, mette in pausa e riprende la riproduzione dei file registrati.

### Il pulsante inferiore a sinistra, durante l’esecuzione o in pausa, sposta all’inizio del file o porta al marker precedente.Quando siete già vicino all’inizio di un file, questo apre la schermata elenco file.Tenendolo premuto si ricerca all’indietro.

### Il pulsante inferiore di destra, durante l’esecuzione o in pausa, porta al marker successivo.Se non ci sono marker, apre la schermata elenco file.Tenendolo premuto si ricerca in avanti.

# Lato sinistro

Le parti sono organizzate nel seguente ordine, dall’estremità più lontana a quella più vicina.

## Jack cuffie/uscita linea (mini stereo)

## Manopola del volume del diffusore/cuffie

## Interruttore di alimentazione (Fatelo scorrere verso di voi completamente per accendere e spegnere l’unità. Fatelo scorrere verso il lato del microfono fino a sentire un click, per disabilitare tutte le funzioni dei pulsanti. Questa è detta funzione di blocco.)

## L’apertura nell’angolo vicino serve per agganciare una cinghietta.

# Lato destro

Le parti sono organizzate nel seguente ordine, dall’estremità più lontana a quella più vicina.

## Jack microfono/ingresso linea (mini stereo)

## Porta USB Type-C

## Pulsante menu

## Coperchio dello slot per card microSD (potete usare l’unghia sull’intaglio sul lato superiore per aprire il coperchio completamente. Inserendo una card microSD, orientate il lato dentellato verso il lato del microfono in modo che il lato coi terminali sia rivolto verso il basso. Inseritela completamente fino a sentire un click. Per toglierla, premetela ulteriormente dentro ed estraetela.)

# Lato posteriore

Ribaltate l’unità. Le parti sono organizzate nel seguente ordine, dall’estremità più lontana a quella più vicina.

## Diffusore incorporato (sentirete tanti forellini)

## Foro (da 1/4-di pollice) per agganciare un treppiede

## Coperchio del comparto batterie (Tirate la linguetta posta nel mezzo allontanandola dai microfoni per aprirlo. Usate 2 batterie tipo AAA. Installate le batterie coi poli negativi verso le molle. Riagganciando il coperchio, inserite le due linguette di questo nella dentellatura all’estremità più vicina del comparto batterie. Poi premete l’estremità più lontana del coperchio fino a sentire un click.)

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5223-01