ZOOM H4essential: descrizione (per gli utenti di screen reader)

Posizionate l’unità su un tavolo con il lato con tanti pulsanti rivolto verso l’alto. Ruotate l’unità in modo che il lato coi due microfoni XY sia orientato lontano da voi.

# Lato frontale (estremità più lontana)

## Microfono XY incorporato

# Lato superiore

Le parti sono organizzate nel seguente ordine, dall’estremità più lontana a quella più vicina.

## Display

## Pulsante centrale rettangolare

## Due coppie di piccoli pulsanti rotondi a destra e a sinistra di un grande pulsante rotondo centrale (lo chiameremo “il gruppo dei 5 pulsanti rotondi”)

## Fila orizzontale di 3 pulsanti rettangolari

Il pulsante rettangolare superiore al centro apre la schermata Mixer e torna alla schermata Home dalla schermata Mixer.

Il gruppo dei 5 pulsanti rotondi ha le seguenti funzioni.

### Il pulsante più grande centrale avvia e ferma la registrazione.(La piccola rientranza sopra di esso è un indicatore di registrazione.)

### Il pulsante superiore di sinistra ferma la registrazione e la riproduzione.

### Il pulsante superiore di destra esegue e mette in pausa i file registrati.

### Il pulsante inferiore a sinistra, durante l’esecuzione o in pausa, sposta all’inizio del file, al file precedente o al marker precedente.Tenendolo premuto si ricerca all’indietro.

### Il pulsante inferiore di destra, durante l’esecuzione o in pausa, porta al file successivo o al marker successivo.Tenendolo premuto si ricerca in avanti.

I tre pulsanti rettangolari in una fila abilitano la registrazione dei diversi ingressi.
Da sinistra a destra in ordine:

### Ingresso 1Abilita la registrazione tramite il jack ingresso combo 1, che è in linea con questo pulsante posto sul lato frontale dell’unità. (La piccola rientranza sopra di esso è un indicatore che mostra se la registrazione è abilitata per l’ingresso 1.)

### MicrofonoAbilita la registrazione col microfono XY incorporato. (La piccola rientranza sopra di esso è un indicatore che mostra se la registrazione è abilitata per il microfono XY incorporato.)

### Ingresso 2Abilita la registrazione tramite il jack ingresso combo 2, che è in linea con questo pulsante posto sul lato frontale dell’unità. (La piccola rientranza sopra di esso è un indicatore che mostra se la registrazione è abilitata per l’ingresso 2.)

# Lato frontale

Le parti sono organizzate nel seguente ordine partendo da sinistra.

## Jack ingresso combo 1 con pulsante di rilascio nella parte inferiore

## Foro per cinghietta nella parte inferiore

## Jack ingresso combo 2 con pulsante di rilascio nella parte inferiore

# Lato sinistro

Le parti sono organizzate nel seguente ordine, dall’estremità più lontana a quella più vicina.

## Jack microfono/ingresso linea (mini stereo)

## Jack cuffie/uscita linea (mini stereo)

## Manopola del volume del diffusore/cuffie

## Coperchio dello slot per card microSD (potete usare l’unghia sull’intaglio vicino alla manopola del volume per aprire il coperchio. Inserendo una card microSD, orientate il lato dentellato lontano dal lato del microfono in modo che il lato coi terminali sia rivolto verso il basso. Inseritela completamente fino a sentire un click. Per toglierla, premetela ulteriormente dentro ed estraetela.)

# Lato destro

Le parti sono organizzate nel seguente ordine, dall’estremità più lontana a quella più vicina.

## Interruttore di alimentazione vicino al lato superiore (Fatelo scorrere lontano dal microfono completamente per accendere o spegnere l’unità. Fatelo scorrere verso il microfono fino a sentire un click, per disabilitare tutte le funzioni dei pulsanti. Questa è detta funzione di blocco.)

## Connettore rettangolare con coperchio rimovibile in gomma posto verso lil lato posteriore per un adattatore wireless BTA-1

## Porta USB Type-C

## Manopola di selezione posta verso il lato superiore con un pulsante ENTER sotto di essa

# Lato posteriore

Ribaltate l’unità. Le parti sono organizzate nel seguente ordine, dall’estremità più lontana a quella più vicina.

## Diffusore incorporato (sentirete tanti forellini)

## Foro (da 1/4-di pollice) per agganciare un treppiede

## Coperchio del comparto batterie (Tirate la linguetta verso l’alto per aprirlo. Usate 2 batterie tipo AA. Quando installate le batterie, prima tirate il nastro posto all’interno del comparto batterie portandolo verso il lato del microfono. Poi, sopra il nastro, inserite le batterie coi poli negativi verso le molle. Riagganciando il coperchio, ripiegate il nastro in modo che stia all’interno del coperchio stesso. Poi, inserite le due linguette di questo nella dentellatura all’estremità del comparto batterie. Col coperchio allineato al comparto, premetelo fino a sentire un click. Per togliere le batterie, tirate il nastro mentre le tenete per evitare di farle cadere.)

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5230-01