Descripción del ZOOM H1essential (para usuarios de lectura de pantallas)

Coloque la unidad sobre una mesa o base con el lado que tiene más botones hacia arriba. Gire la unidad hasta que el extremo en el que están los dos micros XY quede mirando hacia usted.

# Panel frontal (extremo)

## Micro XY interno

# Panel superior

Las distintas partes están en el orden siguiente de más lejos a más cerca de usted.

## Pantalla

## Una fila de 4 botones rectangulares

## 2 pares de pequeños botones redondos a izquierda y derecha de un botón redondo central de mayor tamaño y que al tacto parece algo más hundido (podemos llamar a esto “el grupo de 5 botones redondos”)

La función de los 4 botones rectangulares de la fila depende de la pantalla (modo) activa

### En la pantalla de espera de grabación/grabación, de izquierda a derecha los botones tienen las siguientes funciones:

#### Conmutación stereo/mono

#### Activación/desactivación del corte de graves

#### Adición de marcas (desactivado durante la pausa de grabación)

#### Llevar a la papelera el fichero que está siendo grabado (o el último fichero grabado)

### En la pantalla de reproducción, de izquierda a derecha los botones tienen las siguientes funciones:

#### Opciones de fichero

#### Desplazamiento de 3 segundos hacia atrás

#### Desplazamiento de 10 segundos hacia delante

#### Llevar a la papelera el fichero que está siendo reproducido

### En la pantalla de menú, de izquierda a derecha los botones tienen las siguientes funciones:

#### Retorno a la pantalla anterior

#### Desplazar la selección hacia arriba

#### Desplazar la selección hacia abajo

#### Abrir un menú o confirmar un elemento

### En la pantalla de listado de ficheros, de izquierda a derecha los botones tienen las siguientes funciones:

#### Opciones de fichero

#### Desplazar la selección hacia arriba

#### Desplazar la selección hacia abajo

#### Llevar el fichero a la papelera

El grupo de 5 botones redondos tiene las siguientes funciones.

### El botón central de mayor tamaño pone en marcha y detiene la grabación.(La pequeña protuberancia que notará encima de él es un indicador de grabación.)

### El botón de arriba a la izquierda detiene la grabación y la reproducción.

### El botón de arriba a la derecha activa la pausa y continúa con la grabación y también pone en marcha, activa la pausa y continúa con la reproducción de los ficheros grabados.

### Durante la reproducción o la pausa, el botón de abajo a la izquierda hace que se desplace al principio del fichero o a la marca anterior.Cuando la unidad ya esté cerca del principio de un fichero, el pulsar este botón hará que vaya a la pantalla de listado de ficheros.El mantener pulsado este botón producirá un rebobinado.

### Durante la reproducción o la pausa, el botón de abajo a la derecha hace que se desplace a la marca siguiente.Si no hay ninguna marca, esto hará que vaya a la pantalla de listado de ficheros.El mantener pulsado este botón producirá un avance rápido.

# Panel izquierdo

Las distintas partes están en el orden siguiente de más lejos a más cerca.

## Toma de auriculares/salida de línea (mini stereo)

## Dial de volumen del altavoz/auriculares

## Interruptor de encendido (Deslícelo completamente hacia usted para encender o apagar la unidad. Deslícelo hacia donde está el micro hasta que haga clic para desactivar la función de todos los botones. A esto le llamamos bloqueo anti-accidentes o función HOLD.)

## La abertura que encontrará en el extremo más cercano es para la colocación de una bandolera.

# Panel derecho

Las distintas partes están en el orden siguiente de más lejos a más cerca.

## Toma de entrada de micro/línea (mini stereo)

## Puerto USB de tipo C

## Botón de Menú

## Tapa de la ranura de tarjeta microSD (Puede usar la uña sobre la muesca que hay en la parte superior para abrir la tapa tirando de arriba hacia abajo. A la hora de introducir una tarjeta microSD, ponga atención para orientar el extremo de la tarjeta que tiene las muescas hacia el extremo del micrófono de forma que el lado que tiene los terminales quede hacia abajo. Introduzca la tarjeta hasta que haga clic cuando haya quedado correctamente insertada. Para extraer la tarjeta, empújela un poco más hacia dentro para que un resorte la expulse ligeramente y después extráigala por completo.)

# Panel trasero

Ponga la unidad boca abajo. Las distintas partes están en el orden siguiente de más lejos a más cerca de usted.

## Altavoz interno (observará un montón de pequeños orificios)

## Rosca (6,3 mm) para la fijación de la unidad a un trípode

## Tapa de las pilas (Tire de la muesca que está en la parte central con respecto a los micros para abrirla. Use dos pilas de tipo AAA. Instale las pilas con sus polos negativos colocados en los muelles. Cuando vuelva a colocar la tapa de las pilas, introduzca los dos pequeños salientes en las muescas del extremo más cercano a usted del compartimento de las pilas. Empuje después en el extremo más alejado de la tapa hasta que haga clic y quede fijo en su posición.)

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5224-01