Descripción del ZOOM H2essential (para usuarios de lectura de pantallas)

Coloque la unidad sobre una mesa de forma que el lado con la suave pantalla rectangular quede hacia usted y con la rejilla que cubre el micro en la parte superior.

Vamos a explicarle las partes del H2essential en el orden siguiente: panel superior, panel trasero (el que tiene la pantalla), panel frontal (el que tiene la tapa de las pilas), panel izquierdo, panel derecho y finalmente la parte inferior.

# Panel superior

Las distintas partes están en el orden siguiente desde el extremo más alejado.

## En la parte central del lado más alejando a usted está el gran botón FRONT, que permite o desactiva la grabación desde la parte frontal de la unidad.

## Más cerca de usted hay una fila en la que, desde la izquierda, hay un gran botón redondo y tres pequeños botones también redondos. El gran botón redondo del extremo izquierdo es el botón de grabación, que pone en marcha y detiene la grabación. Los tres pequeños botones redondos que están a la derecha son los botones de selección de patrón de captura. De izquierda a derecha, son los de 120 grados stereo, 90 grados stereo y mono. Si elige la opción mono, el fichero de grabación también será mono.

## En la parte central en el lado más cercano a usted está el botón REAR que permite o desactiva la grabación desde la parte trasera de la unidad.

# Panel trasero con la pantalla

Las distintas partes están en el orden siguiente, de arriba a abajo.

## Protegido debajo de la rejilla está el micro interno.

## Justo debajo de la rejilla y hacia usted está la pantalla rectangular.

## Protegido por la pantalla está el altavoz.

## Debajo de la pantalla hay una fila con 4 botones rectangulares.

## Debajo de estos hay una fila con 5 pequeños botones redondos.

A los 4 botones rectangulares que están en esa fila les llamamos (de izquierda a derecha), botón operativo 1, 2, 3 y 4. Sus funciones varían de acuerdo a la pantalla y al modo.

El grupo de los 5 botones redondos tiene las funciones siguientes.

### El botón que está en el extremo izquierdo es el botón STOP. Este botón detiene la grabación y la reproducción.

### A la derecha de este botón está el de rebobinado. Púlselo durante la reproducción o con la pausa activa para desplazarse al fichero anterior, al principio del fichero o a la marca anterior.

### Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda hacia atrás (rebobinado).

### A la derecha de este botón está el botón PLAY/PAUSE. Úselo para reproducir los ficheros grabados. También permite activar la pausa y continuar con la grabación y la reproducción.

### A la derecha del anterior está el botón de avance rápido.

### Durante la reproducción o con la unidad en pausa, pulse este botón para desplazarse al siguiente fichero o la siguiente marca.

### Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda hacia delante (avance rápido).

### El botón que está más a la derecha es el botón MENU.

### Púlselo para acceder a la pantalla de menú.

# Panel frontal, con la tapa de las pilas

Las distintas partes están en el orden siguiente, de arriba a abajo.

## En la parte inferior de la rejilla que protege el micro está la tapa de las pilas. Mientras pulsa en la ligera pendiente que está en la parte superior de la tapa de las pilas, deslice la tapa hacia abajo para abrirla. Use 2 pilas de tipo AA. Instale ambas pilas con sus extremos negativos encarados con los muelles. Cuando vuelva a colocar la tapa de las pilas, introduzca las dos pequeñas pestañas que hay en la parte izquierda y derecha de la tapa en las muescas que están a izquierda y derecha del compartimento de las pilas. Después, deslice la tapa hacia arriba hasta que haga clic para indicar que ha quedado en su posición.

## Hay una etiqueta “32 bits flotante” situada en la parte inferior central de la tapa de las pilas. Esta etiqueta no afecta a las operaciones.

## Coloque ahora de nuevo el lado en el que está la suave pantalla hacia usted.

# Panel izquierdo

Las distintas partes están en el orden siguiente, de arriba a abajo.

## Debajo de la rejilla está la toma de auriculares/salida de línea. Esta es una toma stereo mini.

## Al lado, cerca del panel en el que está la pantalla, está el dial de volumen de auriculares/altavoz. Este dial ya no girará más cuando llegue a los valores máximo y mínimo.

## La abertura de forma oval que está en la parte inferior es el puerto USB de tipo C. Finalmente, en las pequeñas muescas redondas − una hacia el panel de la pantalla y la otra hacia el panel de la tapa de las pilas – están los tornillos de la carcasa.

# Panel derecho

Las distintas partes están en el orden siguiente, de arriba a abajo.

## Debajo de la rejilla está la toma de entrada de micro/línea. Esto es una toma stereo mini. Cuando conecte un micro externo en esta toma, la grabación con el micro REAR quedará desactivada.

## Debajo de esta toma, hacia el panel de las pilas, está el interruptor de encendido. Es un interruptor deslizante. Manténgalo hacia abajo para encender y apagar la unidad.

## Deslice este interruptor hacia arriba hasta que haga clic para desactivar la función de todos los botones. A esto se le conoce como función de bloqueo.

## Después, hacia el panel de la pantalla, encontrará una tapa rectangular de silicona para el puerto REMOTE. Instale aquí un BTA-1 u otro adaptador inalámbrico específico. No puede separar totalmente esta tapa.

## La abertura que hay en el centro de la parte inferior es para colocar una bandolera.

## Las pequeñas marcas redondas que está a la izquierda y la derecha de la abertura para la bandolera son para tornillos de la carcasa.

# Panel inferior

Coloque la unidad sobre su panel trasero de forma que la pantalla quede hacia arriba. Las partes del panel inferior de la unidad son las siguientes, de arriba a abajo.

## Hay dos patas o topes redondos de goma cerca de las esquinas superior izquierda y derecha.

## Un poco debajo de ellos y en el centro encontrará un agujero de rosca (6,3 mm) que le permite colocar un trípode.

## A su derecha hay una muesca ancha. Esta es la tapa de la ranura de tarjetas microSD. Use una uña sobre esta muesca para abrir la tapa de arriba abajo. A la hora de introducir una tarjeta microSD, oriente el extremo de la tarjeta que tiene la muesca hacia la izquierda de forma que el lado de los terminales quede hacia arriba. Introduzca la tarjeta hasta que escuche un clic para indicar que ha quedado en su sitio. Pulse la tarjeta hacia dentro para hacer que un resorte la expulse. Cuando vaya a cerrar la tapa, pulse sobre ella completamente.

## Hay dos patas o topes redondos de goma cerca de las esquinas inferior izquierda y derecha.

Esto finaliza la explicación de las partes del H2essential.

© 2025 ZOOM CORPORATION Z2I-5522-01