Descripción del ZOOM H6essential (para usuarios de lectura de pantallas)

Coloque la unidad sobre una mesa o base con el lado que tiene más botones hacia arriba. Gire hacia usted la unidad parte de la unidad que tiene una suave forma de cuña (donde está la pantalla).

# Panel frontal (extremo más alejado)

## Cuando viene de fábrica, en este extremo habrá una tapa de protección. Sustituya esta tapa por la cápsula de micro incluida. Para quitar la tapa de protección, pulse hacia delante el botón de bloqueo de la cápsula de micro que está en el centro y simultáneamente deslice la tapa hacia arriba hacia el panel en el que hay muchos botones. Para colocar la cápsula de micro XY incluida, gírela hasta que su botón de bloqueo quede hacia arriba. Después, alinee los dos railes de la cápsula con las dos guías de la unidad principal hasta que encajen. Deslice la cápsula hacia abajo hasta que haga clic para indicar que ha quedado en su sitio.

# Panel superior

Las distintas partes están en el orden siguiente de más lejos a más cerca de usted. Empezamos a partir del botón de bloqueo de la cápsula de micro

## La primera fila tiene un botón rectangular en el centro

## La segunda fila tiene dos botones rectangulares, uno a la izquierda y otro a la derecha

## Después está el altavoz interno (con muchos pequeños orificios en dos grupos, arriba y abajo)

## La tercera fila tiene dos botones rectangulares, uno a la izquierda y otro a la derecha

## La cuarta fila tiene un botón rectangular en el centro

## Después vienen dos pares de pequeños botones redondos a izquierda y derecha de un gran botón redondo central (podemos llamarle a esto “el grupo de los 5 botones redondos”)

## Finalmente una pantalla situada en la superficie con forma de cuña que queda hacia usted

El botón rectangular central de la primera fila activa la grabación con la cápsula de micro. (La pequeña protuberancia que notará encima de él es un indicador que confirma si la grabación está activada para la cápsula de micro.)

Los dos botones rectangulares de la segunda fila activan la grabación para las siguientes entradas.   
De izquierda a derecha:

### Entrada 1 Esto le permite la grabación a través de la toma de entrada combinada que está justo a la izquierda de este botón. (La pequeña protuberancia que está justo encima de este botón es un indicador que le muestra si la grabación está activada para esta entrada 1.)

### Entrada 2 Esto le permite la grabación a través de la toma de entrada combinada que está justo a la derecha de este botón. (La pequeña protuberancia que está justo encima de este botón es un indicador que le muestra si la grabación está activada para esta entrada 2.)

Los dos botones rectangulares de la tercera fila activan la grabación para las siguientes entradas.

De izquierda a derecha:

### Entrada 3 Esto le permite la grabación a través de la toma de entrada combinada que está justo a la izquierda de este botón. (La pequeña protuberancia que está justo encima de este botón es un indicador que le muestra si la grabación está activada para esta entrada 3.)

### Entrada 4 Esto le permite la grabación a través de la toma de entrada combinada que está justo a la derecha de este botón. (La pequeña protuberancia que está justo encima de este botón es un indicador que le muestra si la grabación está activada para esta entrada 4.)

El botón rectangular de la cuarta fila hará que vaya a la pantalla de mezclador y que vuelva desde esa pantalla a la pantalla inicial.

El grupo de 5 botones redondos tiene las siguientes funciones.

### El botón central de mayor tamaño pone en marcha y detiene la grabación. (La pequeña protuberancia que notará encima de él es un indicador de grabación.)

### El botón de arriba a la izquierda detiene la grabación y la reproducción.

### El botón de arriba a la derecha reproduce y pone en pausa los ficheros grabados.

### Durante la reproducción o la pausa, el botón de abajo a la izquierda hace que se desplace al principio del fichero, al fichero anterior o a la marca anterior. El mantener pulsado este botón producirá un rebobinado.

### Durante la reproducción o la pausa, el botón de abajo a la derecha hace que se desplace al fichero siguiente o a la marca siguiente. El mantener pulsado este botón producirá un avance rápido.

# Panel frontal

De izquierda a derecha, las partes están en el orden siguiente.

## Interruptor de encendido (Deslícelo completamente hacia la izquierda para encender o apagar la unidad. Deslícelo hacia la derecha hasta que haga clic para desactivar la función de todos los botones. A esto le llamamos bloqueo anti-accidentes o función HOLD.)

## Abertura izquierda para colocación de bandolera en la parte inferior

## Conector rectangular con una tapa extraíble de goma hacia la parte inferior para la instalación de un adaptador inalámbrico BTA-1

## Abertura derecha para colocación de bandolera en la parte inferior

# Panel izquierdo

Las distintas partes están en el orden siguiente de más lejos a más cerca.

## Toma de entrada combinada 1 con pulsador de liberación situada hacia el extremo del micro de la unidad

## Toma de entrada combinada 3 con pulsador de liberación situada hacia el extremo del interruptor de encendido de la unidad

## Dial de volumen de auriculares/altavoz

## Toma de auriculares (mini stereo)

## Puerto USB de tipo C

## Toma de salida de línea (mini stereo)

# Panel derecho

Las distintas partes están en el orden siguiente de más lejos a más cerca.

## Toma de entrada combinada 2 con pulsador de liberación situada hacia el extremo del micro de la unidad

## Toma de entrada combinada 4 con pulsador de liberación situada hacia el extremo del interruptor de encendido de la unidad

## Dial de selección situado hacia la parte superior con un botón ENTER debajo

## Tapa de la ranura de tarjeta microSD (Puede usar la uña sobre la muesca que está cerca del dial de volumen para abrir la tapa. A la hora de introducir una tarjeta microSD, ponga atención para orientar el extremo de la tarjeta que tiene las muescas hacia el extremo del micrófono de forma que el lado que tiene los terminales quede hacia abajo. Introduzca la tarjeta hasta que haga clic cuando haya quedado correctamente insertada. Para extraer la tarjeta, empújela un poco más hacia dentro para que un resorte la expulse ligeramente y después extráigala por completo.)

# Panel trasero

Ponga la unidad boca abajo. Las distintas partes están en el orden siguiente de más lejos a más cerca de usted.

## Rosca (6,3 mm) para la fijación de la unidad a un trípode

## Tapa de las pilas (Tire de la muesca que está en la parte inferior para abrirla. Use dos pilas de tipo AA. A la hora de introducir las pilas, primero tire de la cinta que hay dentro del compartimento de las pilas hacia el extremo del micro. Después, por encima de esta cinta, introduzca las pilas con los polos negativos colocados hacia los muelles. Cuando vuelva a colocar la tapa de las pilas, doble la cinta hacia abajo para que quede debajo de la tapa. Después, introduzca los dos pequeños salientes de la tapa en las muescas del extremo superior del compartimento de las pilas. Con la tapa alineada con el compartimento, púlsela hacia abajo hasta que haga clic y quede fija en su posición. Para extraer las pilas, tire de la cinta mientras las sujeta con la mano para evitar que salgan volando.)

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5238-01